|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL** | TanggalTerbit  Januari 2018 | DitetapkanOleh  Direktur,  Dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad  NIP. 19621121 199610 1 00**1** |
| Pengertian | BagaimanacaramengoperasikanpesawatX-ray Dongmun Dental Unitdariawalsampaiselesai. | |
| Tujuan | SebagaiacuanpenggunaanpesawatPesawatX-ray Dongmun Dental Unit denganbenar, tepatdancepat. | |
| Kebijakan |  | |
| Prosedur | 1. MenghidupkanPesawatDongmun Dental Unit (Koneksipadalistrik).    1. Hubungkan power supply listrik yang berasaldari PLN denganpesawat Dental Unit (pasangcolokanke stop kontak).    2. Tekantombol “ON” pada control panel pesawat.    3. Biarkan beberapa saat (5 menit) untuk pemanasan pesawat.    4. Pesawat rontgen DONGMUN Dental Unit siap dioperasionalkan. 2. Penggunaan Alat.    1. Tekan tombol pilihan Jenis gigi yang sesuai dengan jenis gigi yang ingin diperiksa.    2. Tekan tombol pilihan usia sesuai dengan usia pasien (anak, remaja, dewasa).    3. Posisikan film gigi pada gigi yang ingin diperiksa.    4. arahkanconus head tube, tegaklurus film.    5. Tekan tombol Exposi (X-ray). 3. Mematikan Pesawat Dongmun Dental Unit.    1. Apabila pemeriksan rontgen telah selesai maka pesawat rontgen akan dihentikan ope-rasionalnya dengan cara menekan tombol “OFF” pada control panel pesawat rontgen.    2. Cabutcolokanlistrikdari stop kontak. | |
| Unit Terkait | 1. InstalasiRadiologi 2. InstalasiPemeliharaanSarana RS | |